Elektrický vakuový manipulátor 
VacuLifter typ H-4Q-150

Nosnost:	150 kg	
Maximální velikost břemene:	2.500 x 1.250 x 2 mm	
Váha manipulátoru:	100 kg	
Typ přísavky:	4 ks, průměr 180 mm	
Rozměry:	1.800 x 800 x 730 mm	
Napájení:	230 V, 50 Hz, 0,3 kW/400 V, 50 Hz, 0,6 kW	

•	elektrické vakuové manipulátory s nosností do 1250 kg jsou vhodné např. pro transport skla, plastových desek, broušeného mramoru, žuly aj.
•	k přisátí a uvolnění břemene se používá ruční ventil na ovládacím madle, tlačítkový kabelový ovladač nebo dálkové ovládání
•	pro kontrolu stavu vakua jsou na každém zařízení instalovány značené podtlakové manometry a opticko-akustická signalizace
•	v nosné konstrukci se závěsným okem je rotační vývěva (jmen. sací výkon 4 m3/h) se zpětným ventilem, zásobníkem vakua, výstražným zařízením (vysokofrekvenční bzučák, červené                          a zelené světlo) a kontrolní vakuometr

Elektrický vakuový manipulátor 
VacuLifter typ H-4Q-300

Nosnost:	300 kg	
Maximální velikost břemene:	2.500 x 1.250 x 2 mm	
Váha manipulátoru:	110 kg	
Typ přísavky:	4 ks, průměr 270 mm	
Rozměry:	1.800 x 800 x 730 mm	
Napájení:	230 V, 50 Hz, 0,3 kW/400 V, 50 Hz, 0,6 kW	

•	elektrické vakuové manipulátory s nosností do 1250 kg jsou vhodné např. pro transport skla, plastových desek, broušeného mramoru, žuly aj.
•	k přisátí a uvolnění břemene se používá ruční ventil na ovládacím madle, tlačítkový kabelový ovladač nebo dálkové ovládání
•	pro kontrolu stavu vakua jsou na každém zařízení instalovány značené podtlakové manometry a opticko-akustická signalizace
•	v nosné konstrukci se závěsným okem je rotační vývěva (jmen. sací výkon 4 m3/h) se zpětným ventilem, zásobníkem vakua, výstražným zařízením (vysokofrekvenční bzučák, červené                          a zelené světlo) a kontrolní vakuometr

Elektrický vakuový manipulátor 
VacuLifter typ H-4Q-500

Nosnost:	500 kg	
Maximální velikost břemene:	2.500 x 1.250 x 2 mm	
Váha manipulátoru:	130 kg	
Typ přísavky:	4 ks, průměr 270 mm	
Rozměry:	1.800 x 800 x 750 mm	
Napájení:	230 V, 50 Hz, 0,3 kW/400 V, 50 Hz, 0,6 kW	

•	elektrické vakuové manipulátory s nosností do 1250 kg jsou vhodné např. pro transport skla, plastových desek, broušeného mramoru, žuly aj.
•	k přisátí a uvolnění břemene se používá ruční ventil na ovládacím madle, tlačítkový kabelový ovladač nebo dálkové ovládání
•	pro kontrolu stavu vakua jsou na každém zařízení instalovány značené podtlakové manometry a opticko-akustická signalizace
•	v nosné konstrukci se závěsným okem je rotační vývěva (jmen. sací výkon 4 m3/h) se zpětným ventilem, zásobníkem vakua, výstražným zařízením (vysokofrekvenční bzučák, červené                          a zelené světlo) a kontrolní vakuometr

Elektrický vakuový manipulátor 
VacuLifter typ H-4Q-750

Nosnost:	750 kg	
Maximální velikost břemene:	2.500 x 1.250 x 2 mm	
Váha manipulátoru:	140 kg	
Typ přísavky:	4 ks, průměr 315 mm	
Rozměry:	1.800 x 800 x 770 mm	
Napájení:	230 V, 50 Hz, 0,3 kW/400 V, 50 Hz, 0,6 kW	

•	elektrické vakuové manipulátory s nosností do 1250 kg jsou vhodné např. pro transport skla, plastových desek, broušeného mramoru, žuly aj.
•	k přisátí a uvolnění břemene se používá ruční ventil na ovládacím madle, tlačítkový kabelový ovladač nebo dálkové ovládání
•	pro kontrolu stavu vakua jsou na každém zařízení instalovány značené podtlakové manometry a opticko-akustická signalizace
•	v nosné konstrukci se závěsným okem je rotační vývěva (jmen. sací výkon 4 m3/h) se zpětným ventilem, zásobníkem vakua, výstražným zařízením (vysokofrekvenční bzučák, červené                          a zelené světlo) a kontrolní vakuometr

Elektrický vakuový manipulátor 
VacuLifter typ H-4Q-1000

Nosnost:	1.000 kg	
Maximální velikost břemene:	2.500 x 1.250 x 2 mm	
Váha manipulátoru:	155 kg	
Typ přísavky:	4 ks, průměr 340 mm	
Rozměry:	1.800 x 800 x 790 mm	
Napájení:	230 V, 50 Hz, 0,3 kW/400 V, 50 Hz, 0,6 kW	

•	elektrické vakuové manipulátory s nosností do 1250 kg jsou vhodné např. pro transport skla, plastových desek, broušeného mramoru, žuly aj.
•	k přisátí a uvolnění břemene se používá ruční ventil na ovládacím madle, tlačítkový kabelový ovladač nebo dálkové ovládání
•	pro kontrolu stavu vakua jsou na každém zařízení instalovány značené podtlakové manometry a opticko-akustická signalizace
•	v nosné konstrukci se závěsným okem je rotační vývěva (jmen. sací výkon 4 m3/h) se zpětným ventilem, zásobníkem vakua, výstražným zařízením (vysokofrekvenční bzučák, červené                          a zelené světlo) a kontrolní vakuometr

Elektrický vakuový manipulátor 
VacuLifter typ H-4Q-1250

Nosnost:	1.250 kg	
Maximální velikost břemene:	2.500 x 1.250 x 2 mm	
Váha manipulátoru:	170 kg	
Typ přísavky:	4 ks, průměr 495 mm	
Rozměry:	1.800 x 1.000 x 830 mm	
Napájení:	230 V, 50 Hz, 0,3 kW/400 V, 50 Hz, 0,6 kW	

•	elektrické vakuové manipulátory s nosností do 1250 kg jsou vhodné např. pro transport skla, plastových desek, broušeného mramoru, žuly aj.
•	k přisátí a uvolnění břemene se používá ruční ventil na ovládacím madle, tlačítkový kabelový ovladač nebo dálkové ovládání
•	pro kontrolu stavu vakua jsou na každém zařízení instalovány značené podtlakové manometry a opticko-akustická signalizace
•	v nosné konstrukci se závěsným okem je rotační vývěva (jmen. sací výkon 4 m3/h) se zpětným ventilem, zásobníkem vakua, výstražným zařízením (vysokofrekvenční bzučák, červené                          a zelené světlo) a kontrolní vakuometr