Elektrický vakuový manipulátor 
VacuLifter typ H-4K-300

Nosnost:	300 kg	
Maximální velikost břemene:	4.000 x 2.000 x 2 mm	
Váha manipulátoru:	170 kg	
Typ přísavky:	4 ks, průměr 375 mm	
Rozměry:	2.850 x 380 x 750 mm	
Napájení:	400 V, 50 Hz, 0,6 kW	

•	elektrické vakuové manipulátory s nosností do 1250 kg jsou vhodné např. pro transport skla, plastových desek, broušeného mramoru, žuly aj.
•	k přisátí a uvolnění břemene se používá ruční ventil na ovládacím madle, tlačítkový kabelový ovladač nebo dálkové ovládání
•	pro kontrolu stavu vakua jsou na každém zařízení instalovány značené podtlakové manometry a opticko-akustická signalizace
•	v nosné konstrukci se závěsným okem je rotační vývěva (jmen. sací výkon 4 m3/h) se zpětným ventilem, zásobníkem vakua, výstražným zařízením (vysokofrekvenční bzučák, červené                          a zelené světlo) a kontrolní vakuometr

Elektrický vakuový manipulátor 
VacuLifter typ H-4K-500

Nosnost:	500 kg	
Maximální velikost břemene:	4.000 x 2.000 x 2 mm	
Váha manipulátoru:	175 kg	
Typ přísavky:	4 ks, průměr 375 mm	
Rozměry:	2.850 x 380 x 760 mm	
Napájení:	400 V, 50 Hz, 0,6 kW	

•	elektrické vakuové manipulátory s nosností do 1250 kg jsou vhodné např. pro transport skla, plastových desek, broušeného mramoru, žuly aj.
•	k přisátí a uvolnění břemene se používá ruční ventil na ovládacím madle, tlačítkový kabelový ovladač nebo dálkové ovládání
•	pro kontrolu stavu vakua jsou na každém zařízení instalovány značené podtlakové manometry a opticko-akustická signalizace
•	v nosné konstrukci se závěsným okem je rotační vývěva (jmen. sací výkon 4 m3/h) se zpětným ventilem, zásobníkem vakua, výstražným zařízením (vysokofrekvenční bzučák, červené                          a zelené světlo) a kontrolní vakuometr

Elektrický vakuový manipulátor 
VacuLifter typ H-4K-750

Nosnost:	750 kg	
Maximální velikost břemene:	4.000 x 2.000 x 2 mm	
Váha manipulátoru:	190 kg	
Typ přísavky:	4 ks, průměr 375 mm	
Rozměry:	2.850 x 380 x 790 mm	
Napájení:	400 V, 50 Hz, 0,6 kW	

•	elektrické vakuové manipulátory s nosností do 1250 kg jsou vhodné např. pro transport skla, plastových desek, broušeného mramoru, žuly aj.
•	k přisátí a uvolnění břemene se používá ruční ventil na ovládacím madle, tlačítkový kabelový ovladač nebo dálkové ovládání
•	pro kontrolu stavu vakua jsou na každém zařízení instalovány značené podtlakové manometry a opticko-akustická signalizace
•	v nosné konstrukci se závěsným okem je rotační vývěva (jmen. sací výkon 4 m3/h) se zpětným ventilem, zásobníkem vakua, výstražným zařízením (vysokofrekvenční bzučák, červené                          a zelené světlo) a kontrolní vakuometr

Elektrický vakuový manipulátor 
VacuLifter typ H-4K-1000

Nosnost:	1.000 kg	
Maximální velikost břemene:	4.000 x 2.000 x 2 mm	
Váha manipulátoru:	195 kg	
Typ přísavky:	4 ks, průměr 375 mm	
Rozměry:	2.850 x 380 x 800 mm	
Napájení:	400 V, 50 Hz, 0,6 kW	

•	elektrické vakuové manipulátory s nosností do 1250 kg jsou vhodné např. pro transport skla, plastových desek, broušeného mramoru, žuly aj.
•	k přisátí a uvolnění břemene se používá ruční ventil na ovládacím madle, tlačítkový kabelový ovladač nebo dálkové ovládání
•	pro kontrolu stavu vakua jsou na každém zařízení instalovány značené podtlakové manometry a opticko-akustická signalizace
•	v nosné konstrukci se závěsným okem je rotační vývěva (jmen. sací výkon 4 m3/h) se zpětným ventilem, zásobníkem vakua, výstražným zařízením (vysokofrekvenční bzučák, červené                          a zelené světlo) a kontrolní vakuometr

Elektrický vakuový manipulátor 
VacuLifter typ H-4K-1250

Nosnost:	1.250 kg	
Maximální velikost břemene:	4.000 x 2.000 x 2 mm	
Váha manipulátoru:	215 kg	
Typ přísavky:	4 ks, průměr 495 mm	
Rozměry:	2.850 x 500 x 820 mm	
Napájení:	400 V, 50 Hz, 0,6 kW	

•	elektrické vakuové manipulátory s nosností do 1250 kg jsou vhodné např. pro transport skla, plastových desek, broušeného mramoru, žuly aj.
•	k přisátí a uvolnění břemene se používá ruční ventil na ovládacím madle, tlačítkový kabelový ovladač nebo dálkové ovládání
•	pro kontrolu stavu vakua jsou na každém zařízení instalovány značené podtlakové manometry a opticko-akustická signalizace
•	v nosné konstrukci se závěsným okem je rotační vývěva (jmen. sací výkon 4 m3/h) se zpětným ventilem, zásobníkem vakua, výstražným zařízením (vysokofrekvenční bzučák, červené                          a zelené světlo) a kontrolní vakuometr